آریا مظلومی

9423429

سوال یک:

به علت دقیق نبودن پالس ها امکان خطا به شدت بالا میرفت و ممکن بود رنگها اشتباه بشوند.

سوال دو:

بله از DMA و PWM نیز میتوانستیم استفاده کنیم

سوال سه:

از نظر نرم افزاری خیر، اما از نظر سخت افزاری در تعداد بالا به علت دقیق نبودن پالس ها دچار مشکل میشویم.

Github:aryamazloomi